7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.
Перед длительным хранением узлы и летали тщательно очистить от пыли и грязи, места с поврежденной краской подкрасить, подшипники ступиц смазать смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-87.
Тележку поставить на хранение о помещение или под навес с разгруженными шинами.
Для разгрузки шин тележку установить на колодку в горизонтальном положении так, чтобы между шинами и опорной поверхностью был просвет, после чего уменьшить давление в шинах. Транспортирование тележки допускается любым видом транспорта, обеспечивающим eго сохранность.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу тележки  при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хрипения и транспортировки, указанные в данном руководстве.
Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев от даты продажи.  Срок службы – 3 года
При обнаружении дефектов в период гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязуется бесплатно заменить или отремонтировать вышедшие из строя узлы, если дефект произошел по вине предприятия-изготовителя.
Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
В случае обнаружения дефекта необходимо обратится в гарантийную мастерскую либо в торгующую организацию по месту приобретения.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случае несоблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
[bookmark: _GoBack]9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.
Тележка ТМ-2500 соответствует техническим условиям ТУ BY 192170289.005-2018 и признана годной к эксплуатации.
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ООО «СПЕЦПРОФРЕСУРС»




ТЕЛЕЖКА МОТОБЛОКА          
ТМ-2500


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТМ-2500 РЭ

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
 Тележка мотоблока ТМ-2500  (далее тележка) предназначена для перевозки сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах, в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, в теплицах и коммунальном хозяйстве. Тележка не предназначена для промышленного использования в сельском хозяйстве, а также не должна использоваться на дорогах и магистралях с интенсивным движением автотранспорта. Тележка может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -30° до +40° С в умеренном климате, на открытом воздухе.
           Перед эксплуатацией тележки необходимо внимательно ознакомиться с правилами и рекомендациями, изложенными в настоящем «Руководстве по эксплуатации».
2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.
Тележка (в сборе) -1шт, руководство по эксплуатации – 1шт.
3. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
         Перед эксплуатацией тележки  в сцепке с мотоблоком необходимо:
1) Внимательно ознакомиться с данным руководством и руководством по эксплуатации мотоблока.
2) Провести технический осмотр мотоблока и тележки, внимательно проверить:
а) надежность соединения тележки с мотоблоком;
б) затяжку гаек оси колёс;.
в) надежность соединения дышла тележки с кузовом;
г) давление воздуха в колесах;
д) исправность мотоблока.
       
  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) допускать к работе детей в возрасте до 14 лет;
б) ездить по магистралям, шоссе и дорогам общего пользования;
в) работать на мотоблоке в сцепке с тележкой в условиях ограниченной видимости;
г) загружать тележку сверх установленной нормы, указанной в технических характеристиках;
д) превышать скорость движения указанную в технических характеристиках;
е) перевозить пассажиров в кузове тележки;
ж) проводить техобслуживание тележки с поднятым кузовом, а также с работающим двигателем мотоблока.
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	Наименование параметра, единицы измерения
	Значение параметра

	
	ТМ-2500

	1  Габаритные размеры кузова (длина × ширина × высота 1)), мм, не более
	2500×
1250×280

	2 Габаритные размеры тележки, (длина × ширина × высота *),мм, не более
	3980х
1570х
740

	3  Грузоподъемность, кг
	540

	4  Рабочая скорость движения, км/ч, не более
	5

	5 Дорожный просвет, мм, не менее
	300

	6 Масса 2) тележки, кг, не более
	200

	1) Габаритная высота без учета спинки сиденья
2) Масса неснаряженной тележки



                                   
5. УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Основные узлы тележки показаны на рисунке 1. Тележка состоит из самосвального кузова с откидным и съемным задним бортом, шасси,  рамы, дышла, поворотной сцепки. Рама – сварная из прямоугольных труб, на которую с помощью винтового соединения устанавливаются кронштейны дышла. 

Рис.1 Тележка мотоблока
1-поворотная сцепка, 2- брызговик, 3- зажим, 4- запорное устройство, 5- рама, 6- дышло.









6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ
1. Дышло присоединяется к раме через кронштейны с помощью болтов  М14х80 (Рис.2).
2. На дышло, поз. 12, и на раму, поз.5,  устанавливаются кронштейны оси  тележки с помощью 16 болтов М12х40 (Рис.3)
3. Колеса устанавливаются на ступицы и затягиваются ступичной гайкой, с помощью ключа. 
4. Перед соединением с мотоблоком, необходимо проверить надежность затяжки гайки и контргайки на поворотной сцепке (поз.1, рис.1). Гайка и контргайка должны быть надежно затянуты ключом. В противном случае неизбежна деформация и выход из строя поворотной сцепки!
5. Соединить поворотную сцепку тележки со сцепкой мотоблока, установить шкворень и чеку, входящую  в комплект поставки мотоблока . Тележка с мотоблоком готова к работе.
6. При выгрузке с тележки сыпучего груза необходимо открыть или снять задний борт(путем открытия фиксаторов борта (поз.3) Рис.1), вынуть запорное устройство из кронштейна (поз.4) Рис.1, Рис.4, и опрокинуть кузов против часовой стрелки),
7. После разгрузки, тележку собрать в обратном порядке.
                
               Рис. 2. Установка дышла                               Рис.3 Установка кронштейна оси 




Рис.4 Запорное устройство
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